|  |  |
| --- | --- |
| **ВЫХОДЫ** | |
| YA1 | Разгрузка управляющего насоса для основного насоса №1 |
| YA2 | Разгрузка управляющего насоса для основного насоса №2 |
| YA3 | Разгрузка насоса управления |
| YA4 | Включение гидроаккумулятора |
| YA5 | Разгрузка основных насосов |
| YA6 | Подача расхода к испытательному модулю |
| YA7 | Распределитель выбора напорных расходомеров |
| YA8 | Закрытие канала А |
| YA9 | Закрытие канала В |
| YA10 | Закрытие канала Т |
| YA11 | Подача масла к расходомерам из канала Т |
| YA12 | Подача масла к расходомерам из канала y |
| YA13 | Декомпрессия канала Р |
| YA14 | Декомпрессия канала Т |
| YA15 | Декомпрессия канала А |
| YA16 | Декомпрессия канала В |
| YA17 | Декомпрессия канала х |
| YA18 | Включение большого ГЦ испытания частоты канал А |
| YA19 | Включение большого ГЦ испытания частоты канал В |
| YA20 | Включение малого ГЦ испытания частоты канал А |
| YA21 | Включение малого ГЦ испытания частоты канал В |
| YA22 | Открытие канала х |
| YA23 | Выбор расходомеров измерения утечек |
|  | |
| **ВХОДЫ** |  |
| YB1 | Регулировка расхода основного насоса №1 |
| YB2 | Регулировка расхода основного насоса №2 |
| YB3 | Настройка давления в системе |
| YB4 | Настройка давления в канале управления |
| YB5 | Нагрузка в канале А |
| YB6 | Нагрузка в канале В |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |